**Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Сибирь»**

**ИНН 2209051699 КПП 220901001, ОГРН 1212200023485**


**658208 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская 02**

**Тел: 8-923-003-70-33 Евгения ooo.tdsiberia@bk.ru**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Руководителю предприятия***

Широкозахватные посевные комплексы AGRATOR



Основные изменения

* Увеличенный бункер емкостью 12 куб.м. — увеличивает производительность агрегата на 30%
* Стенки с выштамповками в два раза повышают жесткость бункера
* Загрузочный шнек диаметром 200 мм позволяет в 2,2 раза повысить скорость загрузки бункера
* Усиленные ступичные узлы и опорные колеса повышенной грузоподъемности гарантируют безопасность, при транспортировке агрегатов шириной захвата свыше 11 метров
* Рама пространственной конструкции сеялки-культиватора в три раза увеличивает запас прочности агрегата
* Освоено производство посевных комплексов с шириной междурядий 24 см





* **Компьютерная система контроля высева АРЫШ, СКИФ в подарок**
* СКВ «Арыш» предназначена для контроля и индикации технологических параметров и неисправностей работы посевного комплекса, что позволяет своевременно принимать необходимые меры для обеспечения качества сева и предотвращения выхода оборудования из строя. СКВ контролирует и индицирует следующие технологические параметры посевного комплекса:
* низкий уровень посевного материала в бункерах 1 и 2;  
  включение режима «ВЫСЕВ» (вращение вала привода);  
  частоту вращения вентилятора;  
  номер забившегося семяпровода сошника;  
  номер неисправного датчика;  
  электромагнитная муфта.



Цена по программе «1432»:



## Анкерный посевной комплекс «AGRATOR ANCER»




## Особенности конструкции

Высокая производительность, увеличенная ширина захвата. **Крепление рабочих органов к раме возможно через параллелограммную навеску либо жесткое крепление**. Идет одновременный высев семян и внесение удобрений

* **Универсальный бункер для семян и удобрений объемом**:
* **8м3** (Емкость бункера для семян – 4,80 куб.м. емкость бункера для удобрений – 3,20 куб.м) . или
* **12 м3** (Емкость бункера для семян -6,8 куб.м. емкость для удобрений 5,2 куб.м.)
* Автономный привод вентилятора (от гидромотора трактора или бензиновый двигатель HONDA) на выбор клиента . Цена указана далее.
* Собственный шнек-загрузчик с гидропроводом. Переднее расположение и одноосная конструкция бункера догружает задние колеса трактора и оказывает меньшее сопротивление при работе.
* Одновременный высев семян и внесение удобрений


**Назначение и преимущества**

* «AGRATOR ANCER» предназначен для посева без обработки (нулевой посев) и для посева на обработанных участках для всех типов почв.
* Отлично работает на каменистых и тяжелых почвах.
* Анкерные сошники создают отличное уплотненное семенное ложе. Отличительной особенностью долотообразного анкерного сошника является формирование широкого (на ширину анкера) семенного ложа.

* Усиленный каток обеспечивает необходимую глубину заделки семян, прикрывает семена и удобрения рыхлым слоем почвы.
* Создает необходимые условия для прорастания и роста семян.
* Обеспечивает равномерность всходов и созревания растений.
* Инновационная стойка сошника из пружинного материала и кронштейн с двойной пружиной обеспечивают копирование рельефа, не ломается при наезде на препятствия.
* Возможно оснащение высевающей секции параллелограммным механизмом.
* **Ширина междурядий 24 см.**

**Цена по программе «1432»:**

****



**С уважением, менеджер отдела продаж ООО ТД «СИБИРЬ», Евгения**

**Тел., WhatsApp: 8-923-003-70-33**